附件1-1

三门峡市绿色建筑技术措施实施情况查验表

（19版国标）

	项目名称
	
	项目地址
	

	建设单位
	                 （盖章）
	联系人
	

	完成施工图审查时间
	
	开工建设时间
	

	建筑面积（m2）
	
	建筑类型
	□公共建筑 □居住建筑 □公共建筑+居住建筑

	自评分值
	
	绿色建筑等级
	□基本级□一星级□二星级□三星级

	——
	控制项基础分值
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	满分值
	400
	100
	100
	70
	200
	100
	100

	自评分值
	
	
	
	
	
	
	

	执行绿色建筑标准
	《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019

	绿色建筑性能
	一星级
	二星级
	三星级
	技术措施（证明材料）

	围护结构热工性能提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	□围护结构提高5%

□负荷降低5%
	□围护结构提高10%

□负荷降低10%
	□围护结构提高20%

□负荷降低15%
	

	寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	□5%
	□10%
	□20%
	

	节水器具水效等级
	□3级
	□2级
	□2级
	

	住宅建筑隔声性能
	——
	室外与卧室之间、分户墙(楼板)两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值。

□满足  □不满足
	室外与卧室之间、分户墙(楼板)两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值。

□满足□不满足
	

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	□10%
	□20%
	□20%
	

	外窗气密性性能
	
	

	全装修
	□是  □否
	

	验收环节
	按照绿色建筑专篇设计逐条查验，并单独组卷纳入节能分部工程验收资料

	建筑节能分部工程
	第4章

安全耐久
	控制项□4.1.1 □4.1.2 □4.1.3 □4.1.4 □4.1.5 □4.1.6 □4.1.7 □4.1.8

	
	
	评分项□4.2.1 □4.2.2 □4.2.3 □4.2.4 □4.2.5 □4.2.6 □4.2.7 □4.2.8 □4.2.9

	
	第5章

健康舒适
	控制项□5.1.1 □5.1.2 □5.1.3 □5.1.4 □5.1.5 □5.1.6 □5.1.7 □5.1.8 □5.1.9

	
	
	评分项□5.2.1 □5.2.2 □5.2.3 □5.2.4 □5.2.5 □5.2.6 □5.2.7 □5.2.8 □5.2.9   □5.2.10 □5.2.11 

	
	第6章

生活便利
	控制项□6.1.1 □6.1.2 □6.1.3 □6.1.4 □6.1.5 □6.1.6 

	
	
	评分项□6.2.1 □6.2.2 □6.2.3 □6.2.4 □6.2.5 □6.2.6 □6.2.7 □6.2.8 □6.2.9   □6.2.10 □6.2.11 □6.2.12 □6.2.13

	
	第7章

资源节约
	控制项□7.1.1 □7.1.2 □7.1.3 □7.1.4 □7.1.5 □7.1.6 □7.1.7 □7.1.8 □7.1.9  □7.1.10 

	
	
	评分项□7.2.1 □7.2.2 □7.2.3 □7.2.4 □7.2.5 □7.2.6 □7.2.7 □7.2.8 □7.2.9 □7.2.10 □7.2.11 □7.2.12 □7.2.13 □7.2.14 □7.2.15 □7.2.16□7.2.17 □7.2.18 

	
	第8章

环境宜居
	控制项□8.1.1 □8.1.2 □8.1.3 □8.1.4 □8.1.5 □8.1.6 □8.1.7 

	
	
	评分项□8.2.1 □8.2.2 □8.2.3 □8.2.4 □8.2.5 □8.2.6 □8.2.7 □8.2.8 □8.2.9 

	
	第9章

提高与创新
	加分项□9.2.1 □9.2.2 □9.2.3 □9.2.4 □9.2.5 □9.2.6 □9.2.7 □9.2.8 □9.2.9 □9.2.10 

	（公章）

勘察单位项目负责人：

年 月 日
	（公章）

设计单位项目负责人：

 年 月 日
	（公章）

施工单位项目负责人：

年 月 日
	（公章）

监理单位项目负责人：

年 月 日
	（公章）

建设单位项目负责人：

年 月 日


附件1-2
三门峡市绿色建筑技术措施实施情况查验表

（25版省标）

	项目名称
	
	项目地址
	

	建设单位
	                 （盖章）
	联系人
	

	完成施工图审查时间
	
	开工建设时间
	

	建筑面积（m2）
	
	建筑类型
	□公共建筑 □居住建筑 □公共建筑+居住建筑

	自评分值
	
	绿色建筑等级
	□基本级□一星级□二星级□三星级

	——
	控制项基础分值
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	满分值
	400
	100
	100
	70
	200
	100
	100

	自评分值
	
	
	
	
	
	
	

	执行绿色建筑标准
	《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T109-2025

	绿色建筑性能
	一星级
	二星级
	三星级
	技术措施（证明材料）

	围护结构热工性能提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	——
	□围护结构提高5%

□负荷降低3%
	□围护结构提高10%

□负荷降低5%
	

	寒冷地区居住建筑外窗传热系数降低比例
	□5%
	□10%
	□20%
	

	节水器具水效等级
	□3级
	□2级
	□2级
	

	住宅建筑隔声性能
	——
	卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能≥47dB，卧室分户楼板的撞击声隔声性能≤60dB。

□满足□不满足
	卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能≥50dB，卧室分户楼板的撞击声隔声性能≤55dB。

□满足□不满足
	

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	□10%
	□20%
	□20%
	

	绿色建材应用比例
	□10%
	□20%
	□30%
	

	碳减排
	填写全寿命期建筑碳排放强度及降低碳排放强度的技术措施
	

	外窗气密性性能
	
	

	全装修
	□是  □否
	

	验收环节
	按照绿色建筑专篇设计逐条查验，并单独组卷纳入节能分部工程验收资料

	建筑节能分部工程
	第4章

安全耐久
	控制项□4.1.1 □4.1.2 □4.1.3 □4.1.4 □4.1.5 □4.1.6 □4.1.7 □4.1.8

	
	
	评分项□4.2.1 □4.2.2 □4.2.3 □4.2.4 □4.2.5 □4.2.6 □4.2.7 □4.2.8 □4.2.9

	
	第5章

健康舒适
	控制项□5.1.1 □5.1.2 □5.1.3 □5.1.4 □5.1.5 □5.1.6 □5.1.7 □5.1.8 □5.1.9

	
	
	评分项□5.2.1 □5.2.2 □5.2.3 □5.2.4 □5.2.5 □5.2.6 □5.2.7 □5.2.8 □5.2.9  □5.2.10 □5.2.11 

	
	第6章

生活便利
	控制项□6.1.1 □6.1.2 □6.1.3 □6.1.4 □6.1.5 □6.1.6 

	
	
	评分项□6.2.1 □6.2.2 □6.2.3 □6.2.4 □6.2.5 □6.2.6 □6.2.7 □6.2.8 □6.2.9 □6.2.10 □6.2.11 □6.2.12 □6.2.13

	
	第7章

资源节约
	控制项□7.1.1 □7.1.2 □7.1.3 □7.1.4 □7.1.5 □7.1.6 □7.1.7 □7.1.8 □7.1.9 □7.1.10 

	
	
	评分项□7.2.1 □7.2.2 □7.2.3 □7.2.4 □7.2.5 □7.2.6 □7.2.7 □7.2.8 □7.2.9 □7.2.10 □7.2.11 □7.2.12 □7.2.13 □7.2.14 □7.2.15 □7.2.16□7.2.17 □7.2.18 

	
	第8章

环境宜居
	控制项□8.1.1 □8.1.2 □8.1.3 □8.1.4 □8.1.5 □8.1.6 □8.1.7 

	
	
	评分项□8.2.1 □8.2.2 □8.2.3 □8.2.4 □8.2.5 □8.2.6 □8.2.7 □8.2.8 □8.2.9 

	
	第9章

提高与创新
	加分项□9.2.1 □9.2.2 □9.2.3 □9.2.4 □9.2.5 □9.2.6 □9.2.7 □9.2.8 □9.2.9 □9.2.10  □9.2.11 □9.2.12 □9.2.13 

	（公章）

勘察单位项目负责人：

年 月 日


	（公章）

设计单位项目负责人：

 年 月 日
	（公章）

施工单位项目负责人：

年 月 日
	（公章）

监理单位项目负责人：

年 月 日
	（公章）

建设单位项目负责人：

年 月 日


附件2-1
三门峡市绿色建筑验收工作指南（试行）
政策依据及基本规定
一、依据《河南省绿色建筑条例》《河南省住房和城乡建设厅关于加强绿色建筑全过程监督管理工作的通知》（豫建行规〔2025〕5号）等法规政策文件关于绿色建筑项目验收管理的规定，制定《三门峡市绿色建筑验收工作指南（试行）》（下称《指南》）。 

二、三门峡市绿色建筑验收包括专项验收和查验两种形式。 

三、绿色建筑验收工作，除纳入我市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的建设工程项目（政府采购绿色建材试点项目）在竣工验收前组织绿色建筑专项验收外，其他项目均应在竣工验收前开展绿色建筑查验工作并纳入建筑节能分部验收环节。 

四、技术能力不足的建设单位可聘请相关专业专家或自愿选择具有相应技术能力的专业机构开展绿色建筑专项验收或查验工作。 
第一章  绿色建筑查验

五、建设单位组织绿色建筑查验应具备以下条件：

（一）审查合格的施工图设计文件要求的各项绿色建筑技术措施已实施完成；

（二）绿色建筑的技术资料和管理资料齐全，主要内容包括满足《绿色建筑评价标准》中控制项，评分项或加分项要求的证明材料，包括设计文件、图审合格证、图纸会审记录、设计变更和洽商记录，主要材料、设备、构件的质量证明相关文件，进场检验记录，进场复验报告，相关测试报告（围护结构实体检验，设备系统节能性能、建筑隔声性能、室内噪声级、照明质量、室内空气质量等），查验资料应规范组卷。
六、建设单位在查验前，应组织设计、监理、施工（含专业分包）等参建各方人员按照国家或省《绿色建筑评价标准》，对建筑是否符合施工图设计文件和绿色建筑标准、是否落实施工图设计文件要求的绿色建筑技术措施进行自查自验和整改，并提前5个工作日向住房城乡建设主管部门申请开展绿色建筑查验（详见附件2-2：关于绿色建筑验收的申请），市管项目向市住房城乡建设局申请，县（市、区）管项目向辖区住房城乡建设主管部门申请，并确定绿色建筑查验时间。 

七、建设单位组织开展绿色建筑查验，并组建查验组，查验组由各方责任主体项目负责人组成，对查验标准和结果负责，查验会由建设单位项目负责人主持。 

八、住建部门监督开展绿色建筑查验工作，市管项目由市建设科技发展中心[县（市、区）管项目由辖区住房城乡建设主管部门]成立监督组就查验形式、程序和结果等进行监督。 

九、查验会主要流程包括：

（一）宣布查验纪律，核实查验组人员到会情况； 

（二）建设单位报告建设项目绿色建筑自查自验情况； 

（三）查验组按照绿色建筑设计专篇、绿色建材应用比例要求等逐条进行资料审查和现场查验，据实填写《查验表》。
十、不符合查验条件或查验未通过的，建设单位应重新组织。对需要整改事项，由建设单位牵头组织整改，整改完成后，由建设单位再次组织查验。 

十一、建设单位完成绿色建筑查验后15个工作日内，应向监督部门提交《查验表》、单独组卷的绿色建筑查验资料。监督部门应于5个工作日内书面出具《三门峡市绿色建筑验收监督意见书》（附件2-4，下称《监督意见书》），建设单位可按程序开展项目竣工验收。
第二章  绿色建筑专项验收

十二、建设单位组织绿色建筑专项验收应具备以下条件：

（一）审查合格的施工图设计文件要求的各项绿色建筑技术措施已实施完成；

（二）绿色建筑的技术资料和管理资料齐全，主要内容包括满足《绿色建筑评价标准》中控制项，评分项或加分项要求的证明材料，包括设计文件、图审合格证、图纸会审记录、设计变更和洽商记录，主要材料、设备、构件的质量证明相关文件，进场检验记录，进场复验报告，相关测试报告（围护结构实体检验，设备系统节能性能、建筑隔声性能、室内噪声级、照明质量、室内空气质量等），验收资料应规范组卷；

（三）编制完成绿色建筑自评估报告。
十三、建设单位在专项验收前，应组织设计、监理、施工（含专业分包）等参建各方人员进行自查自验和整改，并提前5个工作日向住房城乡建设主管部门申请开展专项验收（详见附件2-2：关于绿色建筑验收的申请），市管项目向市住房城乡建设局申请，县（市、区）管项目向辖区住房城乡建设主管部门申请，并确定专项验收时间和抽取专家。 

十四、建设单位组织开展绿色建筑专项验收，并组建专项验收组，专项验收组由各方责任主体项目负责人、绿色建筑专家组成，对专项验收标准和结果负责，专项验收会由建设单位项目负责人主持。 

十五、住建部门监督开展绿色建筑专项验收工作，市建设科技发展中心[县（市、区）管项目由辖区住房城乡建设主管部门]成立监督组，就验收形式、程序和结果等进行监督。 

十六、专项验收会主要流程包括：

（一）宣布专项验收纪律，核实验收组人员到会情况； 

（二）建设单位报告建设项目绿色建筑自查自验情况； 

（三）专项验收组按照绿色建筑设计专篇、装配式建筑设计专篇、绿色建材应用比例要求等逐条进行查验，据实填写《查验表》，专家重点对项目现场进行查验，核实设计文件中绿色建筑技术措施落实情况；
（四）专项验收组形成明确的结论意见，并填写《三门峡市绿色建筑专项（专家）验收报告》（附件2-3，下称《验收报告》），验收报告应包括绿色建筑及绿色建材项目实施情况、相关材料复验和现场实体检验情况、绿色建材应用比例计算书和装配率计算报告。
十七、不符合专项验收条件或验收未通过的，建设单位应重新组织。对需要整改事项，由建设单位牵头组织整改，整改完成后，由建设单位再次组织专项验收。 

十八、建设单位完成绿色建筑专项验收后15个工作日内，应向监督部门提交《查验表》《验收报告》以及单独组卷的绿色建筑专项验收资料。监督部门应于5个工作日内书面出具《监督意见书》，建设单位可按程序开展项目竣工验收。
第三章  附  则
十九、绿色建筑验收相关资料作为绿色建筑标识评价工作的重要依据。 

二十、建设单位可将通过绿色建筑验收的建设项目向市住房城乡建设局申报绿色建筑标识认定，申领绿色建筑标牌和证书。

二十一、本《指南》由三门峡市住房和城乡建设局负责解释。

附件2-2
关于绿色建筑验收的申请（模板）

        住房和城乡建设局: 

我单位（公司）建设的×××项目位于三门峡市×××（项目概况、绿色建筑星级、执行的评价标准），现项目第××期××、×××（楼栋）的建设进度已达到绿色建筑验收条件，现向贵局申请绿色建筑验收。本项目共×××个单体，×××个单体已完成验收，还有×××个单体未完成验收，现拟申请验收的楼栋为×××,建筑面积为×××（地上建筑面积×××，地下建筑面积×××）,各楼栋的建筑面积为×××。验收完成后，我单位（公司）对所提交的《三门峡市绿色建筑技术措施实施情况查验表》、《三门峡市绿色建筑专项（专家）验收报告》等材料真实性负法律责任。 

项目负责人：×××，联系电话：××× 

项目联系人：×××，联系电话：××× 

×××单位（建设单位）（盖章）

20××年××月××日
附件2-3
三门峡市绿色建筑专项（专家）验收报告

	工程名称
	

	工程地点
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监督机构
	
	监督人
	

	建筑面积
（万㎡）
	
	绿建执行标
准、星级
	□GB/T50378，   星级
□DBJ41/T 109，   星级

	主要验收
内容
	

	组织形式
	

	绿色建筑标准及技术措施落实情况验收意见
	

	绿色建材应用比例验收意见
	

	装配式建筑装配率指标验收意见
	

	参验单位
	建设单位负责人

（签字）：


单位盖章


年  月  日
	设计单位负责人
（签字）：


单位盖章


年  月  日
	监理单位负责人

（签字）：


单位盖章


年  月  日
	施工单位负责人
（签字）：


单位盖章


年  月  日

	验收意见
	 专家签字：


附件2-4
三门峡市绿色建筑验收监督意见书
	工程项目
名称
	
	工程项目
地址
	

	建设单位
	
	联系人
联系方式
	

	勘察单位
	
	联系人
联系方式
	

	设计单位
	
	联系人
联系方式
	

	监理单位
	
	联系人
联系方式
	

	施工单位
	
	联系人
联系方式
	

	建筑类型
	居住建筑□   公共建筑□
	验收建筑面积㎡
	

	绿色建筑
星级
	基本级□  一星□  

二星□    三星□
	地上建筑面积
㎡
	

	施工图审查
时间
	年   月   日
	地下建筑面积㎡
	

	施工时段
	年   月   至

      年   月
	绿色建筑
验收时间
	年   月   日

	依据绿色建
筑标准
	

	绿色建筑标
准及技术措
施落实情况
验收意见
	

	绿色建材应
用比例验收
意见
	

	装配式建筑
装配率指标
验收意见
	

	绿色建筑专项（专家）验收意见或查验意见
	

	绿色建筑验收监督部门
意见
	监督验收人员（签字）：                单位（盖章）
                                      年    月    日




